主要设备材料招标人推荐品牌一览表

工程名称:盐城师范学院通榆校区武警楼装修（装饰）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 招标人推荐品牌及生产厂家 | 投标人所选推荐品牌及生产厂家 | 主要技术参数 | 备注 |
| 1 | 墙砖 | 详见图纸 | 宏源、恒福、强牌 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 2 | 地砖 | 详见图纸 | 宏源、恒福、强牌 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 3 | 内墙乳胶漆 |  | 立邦（净味120）华润（2580S净味佳易白）多乐士（家丽安） |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 4 | 纸面石膏板 | 1200\*2400\*12 | 泰山、龙牌、杰科 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 5 | 集成吊顶（吸音） | 300\*300\*0.8 | 阿姆斯壮 先科、宇诚 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 6 | 铝合金型材 | 80系列 | 博奥、华西、佳华 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 7 | 门五金 |  | 顶固、鼎固、斯力高 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |
| 8 | 木器油漆 |  | 华润、美涂士、立邦 |  | 优等品 | 最终色彩、图案根据建设单位要求确定 |

主要设备材料招标人推荐品牌一览表

工程名称: 盐城师范学院通榆校区武警楼装修（安装）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 招标人推荐品牌 | 招标人推荐产地或生产厂家 | 投标人所选品牌 | 投标人推荐生产厂家及地址 | 备注 |
| 1 | 电线、电缆 | 远东  江南  上上 | 江苏宜兴、江苏无锡、江苏溧阳 |  |  | 国标 |
| 2 | 开关插座 | TCL  朗能  西门子 | 广东惠州、广东中山、广东佛山、山东淄博 |  |  | 包含地插、网络插座等；购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置 |
| 3 | 灯具（集成吊顶配套） | 飞利浦  雷士  欧普 | 上海市中山北路、上海市、上海市 |  |  | 购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置 |
| 4 | 卫生洁具 | 东鹏  申鹭达  外冈 |  |  |  | 购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 给排水管 | 联塑  公元  日丰 |  |  |  | 购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置 |

本工程主要材料均由中标方自行组织实施，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，承包人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责。且在投标文件中按招标人提供的样表格式明确注明使用的电气产品的生产厂家、产地、品牌、规格型号、单价等内容。

投标人须按招标人提供的《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》中推荐的品牌选择其中一种参加投标，如投标人选用其它品牌投标，其品牌的性能、质量必须相当于或优于推荐品牌，并且在投标截止时间4日前向招标人提出，得到招标人认可后方可投标。如投标时未提供《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》或未填写所选择品牌的，或所选品牌非招标人推荐品牌且未经过招标人认可的，其投标文件作无效标书处理。实际施工过程中材料进场时，招标人和监理等单位将依据投标时注明的品牌及生产厂家等内容对建筑材料进行验收和把关。招标人认可投标品牌的证明材料原件装订在一号标书正本中。